**关于仓库化工药剂存放情况说明**

公司各单位：

西北能化公司仓库所属化学品药剂库 为丙类库房、符合GB50160-2008 （2018 年版 ），根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2013]第 645 号最新修订） 国务院令[2011]第 591 号、《危险化学品目录（2015 版）》、《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995 、《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009，化学品药剂库建筑面积：327 m2，耐火等级为二级 、房屋结构形式为钢筋混凝土排架结构 ，厂房高度为5.5米，设计单位东华工程科技股份有限公司在工程设计、设计总图、安全专篇明确了化学品药剂库不具备存储危险化学品功能，而且在旗、园区安全历次检查中明确提出酸碱类化学药剂不能在同库存放。

部分化学药剂属于重点监管危险化学品（如氢氧化钠与柠檬酸不能一起存放，油漆、辅助材料与化学药剂不能一起存放，液体药剂因为化学品药剂库不具有防泄露、地面没有做过防渗处理、泄露回收设施）。

目前仓库允许贮存药剂名称及数量如下：

2022年4月17日编制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 单位 | 仓库最大存储量 | 4月17日现有存储量 |
| 1 | 阴离子 | 吨 | 4 | 0.25 |
| 2 | 阳离子 | 吨 | 4 | 2.5 |
| 3 | EDTA | 吨 | 8 | 1 |
| 4 | 碳酸钠 | 吨 | 50 | 47 |
| 5 | 磷酸二氢钾 | 吨 | 6 | 2.5 |
| 6 | 氨氮去除剂 | 吨 | 8 | 6.075 |
| 7 | 磷酸三钠 | 吨 | 6 | 6.625 |