**附件：**

**鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司（单位）冬季“七防”隐患排查表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查类型 | 检查内容 | 检查依据/方法 | 检查情况 | 存在问题 |
| 防寒 | 基础管理 | 1、编制防冻防凝方案，并实施；2、扫帚等物资储备充足；3、罐区等半封闭设备无积水、积雪。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 管线管理 | 1. 供暖（蒸汽）管线通畅；2、管线有保温措施；3、管线保温措施完好；4、无跑冒滴漏。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 设备管理 | 1、气温突降时备用设备冷却水（防冻水）流通量适当；2、伴热管流量及温度适合；3、无跑冒滴漏；4、无循环水的机泵定期进行盘泵；5、罐区等处排水阀灵活好用；6、厂房、设备间保温棉帘悬挂完好。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 防凝，防冻 | 供水系统 | 1、消防管线保温情况，管路阀门是否存有积水；2、消防栓保温情况，阀管线有无积水，消防栓排水池有无积水情况；3、消防喷淋装置保温情况，有无积水情况；4、消防泵房管线、泵、阀保温情况，是否有积水积冰，润滑油更换情况；5、消防阀井、污水阀井保温情况，有无积水积冰。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 供暖系统 | 1、备外表是否完好，有无渗漏情况；2、阀门仪表是否完好有效； | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 防滑 | 现场管理 | 1、脚手架、工作台、通道、梯子、吊架等高处平台经检测合格，无坠落风险方可使用；2、雨雪天高处作业时必须先清理冰、霜、雪后才能作业；3、作业上方装置设施上的冰凌应及时敲掉；4、职工在岗期间要穿戴好劳保用品。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 防滑措施 | 1、楼梯、斜面通道无结冰、无积雪；2、作业场地道路平坦、无结冰；3、雨雪天巡检通道、巡检路线有防滑措施。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 劳动保护 | 职工上岗劳保着装齐全。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 防火 | 现场管理 | 1、厂区无杂干草堆积；2、现场无易燃物堆积；3、易燃可燃物资按照“五距”标准放置；4、工完料净场地清；5、设施、器材、物料摆放规范；6、无跑冒滴漏及散落 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 基础管理 | 1、压力容器、安全阀等检测合格；2、相关场所电器、照明符合防爆要求。3、消防器材充足、完好；4、应急器材符合要求；5、报警仪器灵敏好用 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 作业安全 | 1、按照操作规程进行作业；2、严格执行动火规章制度；3、作业时监护人在场；4、电器、线路、开关接触良好，符合防爆要求；5、危化品卸车严格执行“五项核准”规定。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 防爆 | 现场管理 | 1、有火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；2、防火、防爆区临时线路的架设是否符合安全要求；3、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 消防设施 | 1、火灾探测报警系统是否完好并能正常运行。  2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求，并定期检测、充装有记录。3、消防供水系统是否可靠，与之配套的硬件设施是否完好并能定期维护。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 安全管理 | 1、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全并有效实施。  2、安全检查是否按计划进行、对检查出的问题是否按相关要求解决处理。3、安全教育培训是否定期开展，培训效果是否良好。4、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 防静电 | 罐区 | 1、储罐静电接地装置应完好无损。静电接地装置应定期进行检测；2、管线法兰小于四个螺栓的应进行跨接，跨接线应完好无损；3、罐区入口处、储罐盘梯入口处人体静电除装置应完好无损并定期进行检测；4、泵与管线之间应进行电气连接并接地，接地装置应完好无损并定期进行检测。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定》 |  |  |
| 装卸场地 | 1、装车静电跨接装置应完整可靠，定期对静电接地装置进行检测； | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定 |  |  |
| 生产车间 | 1、车间环形接地网导线良好，无严重锈蚀、断裂现象；2、设备接地装置应完好无损，静电接地装置应定期检测。 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定 |  |  |
| 防泄漏 | 设备设施 | 1、安全阀、压力表齐全、完好，校验及时；2、温度计、变送器、液位计准确，现场与总控室一致；3、罐体、管道、转料泵、阀门、仪表及零部件完好、无泄漏；4、围堤、地面完好无裂缝 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定 |  |  |
| 应急设施 | 1、应急柜器材齐全、完好；2、消防设施齐全、完好；3、连锁系统完好、定期试验；4、可燃、有毒、液位、温度、压力等报警系统齐全、完好 | [《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5436/2012/0810/174993/files_founder_2318926158/277338609.pdf" \t "_blank)、公司《安全管理规定 |  |  |